|  |
| --- |
| **1. Angaben zur Inspektion** |
| **Verbauungsgebiet:** |       |
| **Massnahmeneinheit:**  |       |
| **Datum der Erhebung:** |       |
| **Name Kontrolleur:** |       |
| **3. Bewertung der Zuverlässigkeit der Verbauung** |
| [ ] **hoch:** keine oder nur kleine Mängel/Schäden zu verzeichnen[ ] **eingeschränkt:** einige Mängel/Schäden / Verbauung aber intakt, ohne dass ein funktionales Versagen droht[ ] **gering:** schwerwiegende Mängel/Schäden / Verbauung gefährdet, so dass ein funktionales Versagen droht oder bereits eingetreten ist |
| [ ] **Hinweis auf Gesamtüberprüfung** bei der Annahme, dass sich die Gefahr, für welche die Verbauung dimensioniert war, ändert(e) |

# 2. Werkinspektion

Zustandserfassung und –bewertung aller Werke, die zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht mit dem Zustand „sehr gut“ oder „gut“ bewertet werden können.\*

| **Werk Nr.** | **S** | **Schäden / Ursache / Bemerkungen** | **Fotos** | **Werkzustand\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **M** | **Massnahme(n) / Aufwandschätzung** (soweit möglich) |
|       | S |       | [ ]  nein[ ]  jaNr.:       | [ ]  genügend[ ]  schlecht[ ]  alarmierend |
| M |  |
|       | S |       | [ ]  nein[ ]  jaNr.:       | [ ]  genügend[ ]  schlecht[ ]  alarmierend |
| M |  |
|       | S |       | [ ]  nein[ ]  jaNr.:       | [ ]  genügend[ ]  schlecht[ ]  alarmierend |
| M |  |
| **Werk Nr.** | **S** | **Schäden / Ursache / Bemerkungen** | **Fotos** | **Werkzustand\*** |
| **M** | **Massnahme(n) / Aufwandschätzung** (soweit möglich) |
|       | S |       | [ ]  nein[ ]  jaNr.:       | [ ]  genügend[ ]  schlecht[ ]  alarmierend |
| M |  |
|       | S |       | [ ]  nein[ ]  jaNr.:       | [ ]  genügend[ ]  schlecht[ ]  alarmierend |
| M |  |
|       | S |       | [ ]  nein[ ]  jaNr.:       | [ ]  genügend[ ]  schlecht[ ]  alarmierend |
| M |  |
|       | S |       | [ ]  nein[ ]  jaNr.:       | [ ]  genügend[ ]  schlecht[ ]  alarmierend |
| M |  |
|       | S |       | [ ]  nein[ ]  jaNr.:       | [ ]  genügend[ ]  schlecht[ ]  alarmierend |
| M |  |

\* Zustandsklassen: sehr gut – gut – genügend – schlecht – alarmierend; Beschrieb siehe Handbuch Schutzbautenkontrolle – Register 4 - 7 Zustandsbewertung (Matrize je Lawinen- / Steinschlag- / Hangrutsch- / Bachverbau)