**PROGETTI DI COSTRUZIONE LUNGO STRADE CANTONALI**

**Domanda per condotte con scavo (con rottura del rivestimento stradale)**

**Da inoltrare all'Ufficio tecnico dei Grigioni,**

|  |  |
| --- | --- |
| **Committente***(indirizzo esatto)* |       |
| **Indirizzo di fatturazione***(indirizzo esatto, ev. con n. di riferimento)* |       |
| **Rappresentante / progettista***(indirizzo esatto)* |       |
| **Imprese esecutrici***(imprese autorizzate* [*304cl341-d )*](https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/diem/tba/Strassennetz/DienstleistungenDokumente/304cl341-d.pdf) | Lavori di sterro:       Opere di pavimentazione:       |
| **Progetto di costruzione** |       |
| **Comune di/ Parcella n.** |       |
| **Dati sulla condotta** | **[ ]  Nuova costruzione** | **[ ]  Risanamento** | **[ ]  Sostituzione** |
| **Tipo di condotta***(acqua, canalizzazione, elettricità,* *servizi di telecomunicazioni, ecc.)* | a)       |
| b)       |
| c)       |
| **Materiale della condotta e diametro***(materiale sintetico, ferro, calcestruzzo, ecc.)* | a)       ∅       cm |
| b)       ∅       cm |
| c)       ∅       cm |
| **Lunghezza dell'attraversamento nell'area stradale** | nella carreggiata ca.       m |
| nella scarpata ca.       m |
| **Profondità della condotta** | nella carreggiata ca.       m |
| **Inizio/fine dei lavori di costruzione** |       |
|  |  |
| **Indicazioni importanti:*** Principio: per quanto possibile le condotte devono essere posate al di fuori dell'area della carreggiata. Laddove le condotte attraversano la strada, queste devono essere fatte passare per quanto possibile nella struttura del corpo stradale.
* Per scavi in strade cantonali deve essere soddisfatto uno dei seguenti presupposti (segnare quanto fa al caso:)

[ ]  Deve essere dimostrata una correlazione diretta con la strada, ad es. punto di allacciamento a una condotta esistente.[ ]  Per ragioni risultanti da condizioni quadro in materia di sicurezza e di tecnica edilizia non è possibile far passare le con­dotte nella struttura del corpo stradale. Alla domanda devono essere allegate le prove necessarie.[ ]  Se non si è in presenza di un caso sopra citato, può essere fatta valere una disproporzionalità finanziaria. Allegare la domanda.Informazioni e spiegazioni complementari relative ai presupposti sono presentate in modo esaustivo nel promemoria per l'auto­rizzazione di scavi aperti: link: [304aa14-i Promemoria per l'autorizzazione di scavi aperti](https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/diem/tba/Strassennetz/DienstleistungenDokumente/304aa141-i.pdf).* La costruzione può essere iniziata soltanto quando è stata rilasciata l'autorizzazione dell'Ufficio tecnico dei Grigioni.
* Alla domanda vanno allegati i seguenti piani in 4 copie:

[ ]  situazione in scala 1:1'000 o 1:500 con l'indicazione esatta delle condotte di servizio con eventuali superfici per installazioni.[ ]  profili normali in scala 1:10 / 1:20 o 1:50.* **La domanda, compresi gli allegati, va inoltrata al competente Ufficio tecnico di circondario.**
 |

Luogo / data:       Firma committente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Apponendo la propria firma il committente conferma di assumersi la responsabilità dell'opera per il suo imprenditore.