**PROJECTS DA CONSTRUCZIUN VI DA VIAS CHANTUNALAS**

**Dumonda per conducts cun chavar si la via (cun rumper si la cuvrida)**

**D'inoltrar a l'Uffizi da construcziun bassa dal Grischun,**

|  |  |
| --- | --- |
| **Patrun(a) da construcziun***(adressa exacta)* |       |
| **Adressa dal quint***(adressa exacta, ev. cun nr. da referenza)* |       |
| **Represchentant(a) / autur(a)dal project** *(adressa exacta)* |       |
| **Impressaris executivs***(impressaris admess:* [*304cl341-d)*](https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/diem/tba/Strassennetz/DienstleistungenDokumente/304cl341-d.pdf) | Lavurs da terra:       Lavurs da cuvrida:       |
| **Project da construcziun** |       |
| **Vischnanca / parcella nr.** |       |
| **Indicaziuns davart il conduct** | **[ ]  conduct nov** | **[ ]  sanaziun** | **[ ]  remplazzament** |
| **Gener dal conduct***(aua, chanalisaziun, electricitad, servetschs da telecommunicaziun e.u.v.)* | a)       |
| b)       |
| c)       |
| **Material dal conduct e diameter***(materia sintetica, fier, betun e.u.v.)* | a)       ∅       cm |
| b)       ∅       cm |
| c)       ∅       cm |
| **Lunghezza da la traversadaen il sectur da la via** | en il vial ca.       m |
| en la scarpa ca.       m |
| **Profunditad dal conduct** | en il vial ca.       m |
| **Cumenzament / fin da las lavurs** |       |
|  |  |
| **Infurmaziuns impurtantas:*** Princip: Ils conducts ston vegnir installads, sche pussaivel, ordaifer il sectur dal vial. Nua ch'ils conducts traversan la via, duai il corpus da la via, sche pussaivel, vegnir perfurà.
* Per pudair chavar si vias chantunalas sto esser ademplida ina da las suandantas premissas (far ina crusch tar quai ch'è il cas):

[ ]  I sto vegnir cumprovà in connex direct cun la via, p.ex. attatg cun in conduct existent.[ ]  Pervia da restricziuns da segirezza u da construcziun n'èsi betg pussaivel da perfurar la via. A la dumonda ston vegnir agiuntadas las cumprovas necessarias.[ ]  Sche nagins dals cas numnads qua survart n'èn ademplids, po vegnir inoltrada ina dumonda per ina grevezza finanziala sproporziunada. Agiuntar la dumonda.Infurmaziuns ed explicaziuns cumplementaras davart las premissas èn la finala cuntegnidas sin il Fegl d'infurmaziun per permissiuns da foss averts: Link: [304aa141-r Fegl d'infurmaziun per permissiuns da foss averts.](https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/diem/tba/Strassennetz/DienstleistungenDokumente/304aa141-r.pdf)* Cun las lavurs da construcziun dastgi vegnir cumenzà pir, cura che la permissiun da l'Uffizi da construcziun bassa dal Grischun è avant maun.
* A la dumonda ston vegnir agiuntads ils suandants plans en 4 exemplars:

[ ]  situaziun a la scala 1:1'000 u 1:500 cun l'inscripziun exacta dals conducts d'ovra e cun las eventualas surfatschas d'installaziun[ ]  profils normals a la scala 1:10, 1:20 u 1:50* **La dumonda incl. las agiuntas ston vegnir inoltradas a l'uffizi districtual da construcziun bassa cumpetent.**
 |

Lieu/data:       Suttascripziun
patrun(a) da construcziun: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cun sia suttascripziun conferma la patruna u il patrun da construcziun ch'ella u el surpiglia la responsabladad da proprietaria u proprietari da l'ovra per ses impressari.