**PROGETTI LUNGO STRADE CANTONALI**

**Domanda per costruzioni a distanza ridotta, accessi carrabili e pedonali, parcheggi ecc.**

|  |
| --- |
| Inoltrare a: Per l'esame preliminare all'Ufficio tecnico di circondario competente: Per lo svolgimento della procedura di rilascio del permesso al comune di ubicazione (incl. presa di posizione relativa all'esame preliminare dell'Ufficio tecnico). |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Richiedente   /   proprietario**  *(indirizzo esatto)    (se differente)* | |  | | |
| **Indirizzo di fatturazione**  *(indirizzo esatto)* | |  | | |
| **Rappresentante / progettista**  *(indirizzo esatto)* | |  | | |
| **Progetto di costruzione** | |  | | |
| **Comune di / parcella n.** | |  | | |
| Luogo e data: | Richiedente: | | Proprietario: | Rappresentante / progettista: |

|  |
| --- |
| **Indicazioni importanti:**  * Alle domande per autorizzazioni d'eccezione per **costruzioni a distanza ridotta** (art. 47 legge stradale/LStra) o per **costruzioni all'interno di linee di arretramento** (art. 18 LStra) vanno allegate una **motivazione del progetto di costruzione**, nonché i seguenti **piani in 4 copie**:   copia del piano catastale con indicati il progetto di costruzione e la distanza dai confini  piante di tutti i piani in scala 1:100 o 1:50 con indicazione sulla destinazione d'uso dei locali  sezioni 1:100 o 1:50 con indicazioni relative all'altezza dei piani e dell'edificio, nonché del livello stradale  piani delle facciate in scala 1:100 o 1:50 con linea di riferimento per l'altezza  piani dei lavori di sistemazione con descrizione delle trasformazioni del terreno, dei muri di sostegno, delle recinzioni, delle alberature previste, dei parcheggi, degli accessi alla strada cantonale, ecc.   * Alle domande per l'autorizzazione di **accessi carrabili e pedonali, parcheggi** ecc. (art. 52 LStra) vanno allegati i seguenti **piani in 4 copie**:   piano corografico 1:1000 o 1:500 con il progetto di costruzione  piano di situazione 1:100 o 1:200  profilo longitudinale o sezione dell’accesso carrabile  ev. profili trasversali  L'evacuazione delle acque deve essere indicata nei piani   * **La domanda va inoltrata al comune interessato unitamente alla documentazione necessaria.** * La costruzione può essere iniziata soltanto quando sono state rilasciate le autorizzazioni necessarie. |

**Da compilare da parte del comune**

|  |  |
| --- | --- |
| Invitiamo l'Ufficio tecnico dei Grigioni a inviarci l'autorizzazione supplementare per il coordinamento delle decisioni conformemente all'art. 55 dell'ordinanza cantonale sulla pianificazione territoriale (OPTC). | |
| **Osservazioni:** | |
| Luogo e data: | Firma del comune: |

**Da compilare da parte dell'Ufficio tecnico dei Grigioni, Circondario**

|  |  |
| --- | --- |
| **Strada e località:** | **km:**      **all'interno della località** **fuori della località** |
| **Osservazioni:** | |
| Luogo e data: | Ufficio tecnico dei Grigioni, Circondario |