**PROJECTS VI DA VIAS CHANTUNALAS**

**Dumonda per edifizis cun distanza reducida da la via, access, entradas, plazzas da parcar e.u.v.**

|  |
| --- |
| D’inoltrar:Per il scleriment preliminar a l’uffizi districtual da construcziun bassa cumpetent: Per la procedura da permissiun a la vischnanca da staziunament (incl. posiziun da l’Uffizi da construcziun bassa tar il scleriment preliminar). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Petent(a)     /     proprietari(a)***(adressa exacta)   (en cas da divergenza)* |       |
| **Adressa dal quint***(adressa exacta)* |       |
| **Represchentant(a) / autur(a)dal project** *(adressa exacta)* |       |
| **Project da construcziun** |       |
| **Vischnanca / parcella nr.**  |       |
| Lieu/data:      | Petent(a): | Proprietari(a): | Represchentant(a) / autur(a) dal project: |

|  |
| --- |
| **Infurmaziuns impurtantas:*** A las dumondas per ina permissiun excepziunala **d'edifizis cun distanza reducida** (art. 47 lescha davart las vias/LVias) u **d'edifizis entaifer las lingias da construcziun** (art. 18 LVias) ston vegnir agiuntadas ina **motivaziun dal project da construcziun** sco er ils suandants **plans en 4 exemplars**:

[ ]  copia dal plan da cataster cun l'inscripziun dal project da construcziun e da la distanza dal cunfin[ ]  plans da tut las auzadas 1:100 u 1:50 cun indicaziuns davart l'intent dals locals[ ]  tagls 1:100 u 1:50 cun indicaziuns davart l'autezza da las auzadas e da l'edifizi sco er davart il nivel da la via[ ]  plans da la fatschada 1:100 u 1:50 cun lingia d'autezza da referenza[ ]  plans da las lavurs da conturn cun preschentaziun da las midadas dal terren, dals mirs da sustegn, da las clasiras, da las emplantaziuns previsas, da las plazzas da parcar, dals access a la via chantunala e.u.v.* A las dumondas per ina permissiun d'access, d'entradas, da plazzas da parcar e.u.v. (art. 52 LVias) ston vegnir agiuntads ils suandants **plans en 4 exemplars**:

[ ]  plan da survista 1:1000 u 1:500 cun il project da construcziun[ ]  plan da situaziun 1:100 u 1:200[ ]  profil da lunghezza u tagl da l'access[ ]  ev. profils traversals[ ]  L'allontanament da l'aua sto vegnir inscritta en ils plans.* **La dumonda sto vegnir inoltrada cun ils documents necessaris a la vischnanca pertutgada.**
* Cun la construcziun dastgi vegnir cumenzà pir cur che las permissiuns necessarias èn avant maun.
 |

**Sto vegnir emplenì da la vischnanca**

|  |
| --- |
| Nus supplitgain l'Uffizi da construcziun bassa dal Grischun d'ans trametter la permissiun supplementara per coordinar la decisiun tenor l'art. 55 da l'ordinaziun davart la planisaziun dal territori per il chantun Grischun (OPTGR). |
| **Remartgas:**      |
| Lieu/data:      | Suttascripziun da la vischnanca |

**Sto vegnir emplenì da l'Uffizi da construcziun bassa dal Grischun, district**

|  |  |
| --- | --- |
| **Via/Lieu:**       | **km:**      **[ ]   entaifer il vitg** **[ ]   ordaifer il vitg** |
| **Remartgas:**      |
| Lieu/data:      | Uffizi da construcziun bassa dal Grischun, district       |