Tiefbauamt Graubünden

Uffizi da construcziun bassa dal Grischun

Ufficio tecnico dei Grigioni
Polizia delle costruzioni stradali Tel. 081 257 3707

Inoltrare a:

Per l’esame preliminare all’Ufficio tecnico di circondario competente.

Per lo svolgimento della procedura di rilascio del permesso al comune di ubicazione (incl. presa di posizione relativa all’esame preliminare dell’Ufficio tecnico).
DOMANDA PER PROGETTI DI COSTRUZIONE LUNGO STRADE CANTONALI

(costruzioni a distanza ridotta, accessi carrabili e pedonali, parcheggi, ecc.)

Richiedente / proprietario

(indirizzo esatto) (se differente)
Indirizzo di fatturazione

(indirizzo esatto)
Rappresentante / progettista

(indirizzo esatto)
Progetto di costruzione
Luogo (nome locale) / parcella n.
Comune
Luogo e data:

Richiedente:

Proprietario:

Rappresentante / progettista:

Indicazioni importanti:

Alle domande per autorizzazioni d’eccezione per costruzioni a distanza ridotta (art. 47 legge stradale/LStra) o per costruzioni all’interno di linee di arretramento (art. 18 LStra) vanno allegate una motivazione del progetto di costruzione, nonché i seguenti piani in 4 copie:

copia del piano catastale con indicati il progetto di costruzione e la distanza dai confini

piante di tutti i piani in scala 1:100 o 1:50 con indicazione sulla destinazione d’uso dei locali

sezioni 1:100 o 1:50 con indicazioni relative all’altezza dei piani e dell’edificio, nonché del livello stradale

piani delle facciate in scala 1:100 o 1:50 con linea di riferimento per l’altezza

piani dei lavori di sistemazione con descrizione delle trasformazioni del terreno, dei muri di sostegno, delle recinzioni, delle alberature previste, dei parcheggi, degli accessi alla strada cantonale, ecc.

Alle domande per l’autorizzazione di accessi carrabili e pedonali, parcheggi, ecc. (art. 52 LStra) vanno allegati i seguenti piani in 4 copie:

piano corografico 1:1000 o 1:500 con il progetto di costruzione

piano di situazione 1:100 o 1:200

profilo longitudinale o sezione dell’accesso carrabile

ev. profili trasversali

L’evacuazione delle acque deve essere indicata nei piani

La domanda va inoltrata al comune interessato unitamente alla documentazione necessaria.

La costruzione può essere iniziata soltanto quando sono state rilasciate le autorizzazioni necessarie.
Da compilare da parte del comune

Invitiamo l’Ufficio tecnico dei Grigioni a inviarci l’autorizzazione supplementare per il coordinamento delle decisioni conformemente all’art. 55 dell’ordinanza cantonale sulla pianificazione territoriale (OPTC).
Osservazioni:

Luogo e data:

Firma del comune

Da compilare da parte dell’Ufficio tecnico dei Grigioni, Circondario di

Strada e località:	km:	entro località fuori località
Osservazioni:

Luogo e data:

Ufficio tecnico dei Grigioni, Circondario

1

2

Domanda per costruzioni a distanza ridotta, accessi carrabili e pedonali, parcheggi, ecc.

Vorlagen TBA

Tiefbauamt Graubünden

2012-04-27

Tinti Fabio

Gesuch Näherbauten

TBA