Tiefbauamt Graubünden

Uffizi da construcziun bassa dal Grischun

Ufficio tecnico dei Grigioni
DUMONDA PER PROJECTS DA CONSTRUCZIUN VI DA VIAS CHANTUNALAS

(Conducts en e sur vias chantunalas)

Sto vegnir inoltrada a l'uffizi da construcziun bassa dal Grischun,

Petent(a) / proprietari(a)

(adressa exacta)
Adressa dal quint

(adressa exacta)
Represchentant(a) / autur(a) dal project (adressa exacta)
Project da construcziun
Via
km / lieu (num local) / parcella nr.
Vischnanca
Indicaziuns davart il conduct

construcziun nova	sanaziun	substituziun
Gener dal conduct

(aua, chanalisaziun, electricitad,

servetschs da telecommunicaziun e.u.v.)	a)
b)
c)
Material dal conduct e diameter

(materia sintetica, fier, betun e.u.v.)	a)	(	cm
b)	(	cm
c)	(	cm
Lunghezza da la traversada en il
sectur da la via	en il vial ca.	m
en la scarpa ca.	m
Profunditad dal conduct	en il vial ca.	m
Autezza dal conduct	sur il vial	m
Finiziun da las lavurs da stgavament
Finiziun da la cuvrida (entaifer 15 dis)
Infurmaziuns impurtantas:

Sch'il conduct vegn spustà, ston vegnir applitgadas da princip proceduras modernas d'avanzament e da perforaziun. I vegn mo permess da chavar si la via chantunala, sche questas proceduras n'èn betg pussaivlas.

Cun la construcziun dastgi vegnir cumenzà pir cur che la permissiun da l'uffizi da construcziun bassa dal Grischun è avant maun.

A la dumonda ston vegnir agiuntads ils suandants plans en 4 exemplars:

situaziun scala 1:1'000 u 1:500 cun l'inscripziun exacta dals conducts d'ovra

profils normals dal foss scala 1:10 / 1:20 u 1:50

La dumonda incl. las agiuntas ston vegnir inoltradas a l'uffizi districtual da construcziun bassa cumpetent.

Lieu / data:	Suttascripziun:_______________________________________

Dumonda per conducts

Vorlagen TBA

Tiefbauamt Graubünden

2018-09-07

Tinti Fabio

Gesuch Leitungen

TBA