Tiefbauamt Graubünden

Uffizi da construcziun bassa dal Grischun

Ufficio tecnico dei Grigioni
Polizia da construcziun da vias Tel. 081 257 3707

D’inoltrar:

Per il scleriment preliminar a l’uffizi districtual da construcziun bassa cumpetent.

Per la procedura da permissiun a la vischnanca da staziunament (incl. posiziun da l’uffizi da construcziun bassa tar il scleriment preliminar).
DUMONDA PER PROJECTS DA CONSTRUCZIUN VI DA VIAS CHANTUNALAS

(Edifizis cun distanza reducida, access, entradas, plazzas da parcar e.u.v.)

Petent(a) / proprietari(a)

(adressa exacta) (en cas da divergenza)
Adressa dal quint

(adressa exacta)
Represchentant(a) / autur(a) dal project (adressa exacta)
Project da construcziun
Lieu (num local) / parcella nr.
Vischnanca
Lieu/data:

Petent(a):

Proprietari(a):

Represchentant(a) / autur(a) dal project:

Infurmaziuns impurtantas:

A las dumondas per ina permissiun excepziunala d'edifizis cun distanza reducida (art. 47 lescha davart las vias/LVias) u d'edifizis entaifer las lingias da construcziun (art. 18 LVias) ston vegnir agiuntadas ina motivaziun dal project da construcziun sco er ils suandants plans en 4 exemplars:

copia dal plan da cataster cun l'inscripziun dal project da construcziun e da la distanza dal cunfin

plans da tut las auzadas 1:100 u 1:50 cun indicaziuns davart l'intent dals locals

tagls 1:100 u 1:50 cun indicaziuns davart l'autezza da las auzadas e da l'edifizi sco er davart il nivel da la via

plans da la fatschada 1:100 u 1:50 cun lingia d'autezza da referenza

plans da las lavurs da conturn cun preschentaziun da las midadas dal terren, dals mirs da sustegn, da las clasiras, da las emplantaziuns previsas, da las plazzas da parcar, dals access a la via chantunala e.u.v.

A las dumondas per ina permissiun d'access, d'entradas, da plazzas da parcar e.u.v. (art. 52 LVias) ston vegnir agiuntads ils suandants plans en 4 exemplars:

plan da survista 1:1000 u 1:500 cun il project da construcziun

plan da situaziun 1:100 u 1:200

profil da lunghezza u tagl da l'access

ev. profils traversals

L'allontanament da l'aua sto vegnir inscritta en ils plans.

La dumonda sto vegnir inoltrada cun ils documents necessaris a la vischnanca pertutgada.

Cun la construcziun dastgi vegnir cumenzà pir cur che las permissiuns necessarias èn avant maun.
Sto vegnir emplenì da la vischnanca

Nus supplitgain l'uffizi da construcziun bassa dal Grischun d'ans trametter la permissiun supplementara per coordinar la decisiun tenor l'art. 55 da l'ordinaziun davart la planisaziun dal territori per il chantun Grischun (OPTGR).
Remartgas:

Lieu/data:

Suttascripziun da la vischnanca

Sto vegnir emplenì da l'uffizi da construcziun bassa dal Grischun, district

Via/Lieu:	km:	entaifer il vitg ordaifer il vitg
Remartgas:

Lieu/data:

Uffizi da construcziun bassa dal Grischun, district

1

2

Dumonda per edifizis cun distanza reducida, access, entradas, plazzas da parcar e.u.v.

Vorlagen TBA

Tiefbauamt Graubünden

2012-04-27

Tinti Fabio

Gesuch Näherbauten

TBA