Tiefbauamt Graubünden

Uffizi da construcziun bassa dal Grischun

Ufficio tecnico dei Grigioni
GESUCH FÜR BAUVORHABEN AN KANTONSSTRASSEN

(Leitungen in und über Kantonsstrassen)

Einzureichen beim Tiefbauamt Graubünden,

Gesuchsteller/in / Eigentümer/in

(genaue Adresse)
Rechnungsadresse

(genaue Adresse)
Vertreter/in / Projektverfasser/in

(genaue Adresse)
Bauvorhaben
Strasse
km / Ort (Flurname) / Parzelle Nr.
Gemeinde
Leitungsangaben

Neubau	Sanierung	Ersatz
Leitungsart

(Wasser, Kanalisation, Strom,

Fernmeldedienste etc.)	a)
b)
c)
Rohrmaterial und Durchmesser

(Kunststoff, Eisen, Beton etc.)	a)	(	cm
b)	(	cm
c)	(	cm
Durchquerungslänge im
Strassengebiet	in der Fahrbahn ca.	m
in der Böschung ca.	m
Leitungstiefe	in der Fahrbahn ca.	m
Leitungshöhe	über der Fahrbahn	m
Fertigstellung Grabarbeiten
Fertigstellung Belag

(innert 15 Tagen)
Wichtige Hinweise:

Bei der Leitungsverlegung sind grundsätzlich neuzeitliche Vortriebs- und Durchstossungsverfahren anzuwenden. Das Aufgraben von Kantonsstrassen wird nur gestattet, wenn diese Verfahren nicht möglich sind.

Mit dem Bau darf erst begonnen werden, wenn die Bewilligung des Tiefbauamtes Graubünden vorliegt.

Dem Gesuch sind folgende Pläne in 4-facher Ausfertigung beizulegen:

Situation Mst. 1:1'000 oder 1:500 mit genauem Eintrag der Werkleitungen

Grabennormalprofile Mst. 1:10 / 1:20 oder 1:50

Das Gesuch inkl. Beilagen ist beim zuständigen Bezirkstiefbauamt einzureichen.

Ort / Datum:	Unterschrift:	_______________________________________

Gesuch für Leitungen

Vorlagen TBA

Tiefbauamt Graubünden

2018-09-07

Tinti Fabio

Gesuch Leitungen

TBA