**PROGETTI LUNGO STRADE CANTONALI**

**Domanda per costruzioni a distanza ridotta, accessi carrabili e pedonali, parcheggi ecc.**

|  |
| --- |
| Inoltrare a:Per l'esame preliminare all'Ufficio tecnico di circondario competente: Per lo svolgimento della procedura di rilascio del permesso al comune di ubicazione (incl. presa di posizione relativa all'esame preliminare dell'Ufficio tecnico). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Richiedente   /   proprietario***(indirizzo esatto)    (se differente)* |       |
| **Indirizzo di fatturazione***(indirizzo esatto)* |       |
| **Rappresentante / progettista***(indirizzo esatto)* |       |
| **Progetto di costruzione** |       |
| **Comune di / parcella n.**  |       |
| Luogo e data:      | Richiedente: | Proprietario: | Rappresentante / progettista: |

|  |
| --- |
| **Indicazioni importanti:*** Alle domande per autorizzazioni d'eccezione per **costruzioni a distanza ridotta** (art. 47 legge stradale/LStra) o per **costruzioni all'interno di linee di arretramento** (art. 18 LStra) vanno allegate una **motivazione del progetto di costruzione**, nonché i seguenti **piani in 4 copie**:

[ ]  copia del piano catastale con indicati il progetto di costruzione e la distanza dai confini[ ]  piante di tutti i piani in scala 1:100 o 1:50 con indicazione sulla destinazione d'uso dei locali[ ]  sezioni 1:100 o 1:50 con indicazioni relative all'altezza dei piani e dell'edificio, nonché del livello stradale[ ]  piani delle facciate in scala 1:100 o 1:50 con linea di riferimento per l'altezza[ ]  piani dei lavori di sistemazione con descrizione delle trasformazioni del terreno, dei muri di sostegno, delle recinzioni, delle alberature previste, dei parcheggi, degli accessi alla strada cantonale, ecc.* Alle domande per l'autorizzazione di **accessi carrabili e pedonali, parcheggi** ecc. (art. 52 LStra) vanno allegati i seguenti **piani in 4 copie**:

[ ]  piano corografico 1:1000 o 1:500 con il progetto di costruzione[ ]  piano di situazione 1:100 o 1:200[ ]  profilo longitudinale o sezione dell’accesso carrabile[ ]  ev. profili trasversali[ ]  L'evacuazione delle acque deve essere indicata nei piani* **La domanda va inoltrata al comune interessato unitamente alla documentazione necessaria.**
* La costruzione può essere iniziata soltanto quando sono state rilasciate le autorizzazioni necessarie.
 |

**Da compilare da parte del comune**

|  |
| --- |
| Invitiamo l'Ufficio tecnico dei Grigioni a inviarci l'autorizzazione supplementare per il coordinamento delle decisioni conformemente all'art. 55 dell'ordinanza cantonale sulla pianificazione territoriale (OPTC). |
| **Osservazioni:**      |
| Luogo e data:      | Firma del comune: |

**Da compilare da parte dell'Ufficio tecnico dei Grigioni, Circondario**

|  |  |
| --- | --- |
| **Strada e località:**       | **km:**      **[ ]   all'interno della località** **[ ]   fuori della località** |
| **Osservazioni:**      |
| Luogo e data:      | Ufficio tecnico dei Grigioni, Circondario        |